|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | **Комплект подвесных концевых балок**  Кол-во тележек: 2 шт.  Кол-во тележек жесткого крепления: 1 шт.  Кол-во плавающих тележек: 1 шт.  **Длина тележек: плавающая(подвижная) 1450,**  **жесткого крепления 1700**  Мотор-редуктор: 2 шт.  Грузоподъемность: 3,0 т  Пролет: 9 м.  Исполнение: общепромышленное  Температура эксплуатации -20…+40 0С. |

|  |
| --- |
|  |
|  |