Особые требования к поставке.

Редуктор азотный БАМЗ А-30-М

Манометры, установленные на редукторе должны иметь:

* Цветовую маркировку корпуса;
* Индивидуальный заводской номер;
* Индивидуальный паспорт завода-изготовителя;
* Отметку в паспорте о первичной поверке на заводе-изготовителе;
* Межповерочный интервал не менее 2 лет;
* Защитный кожух;
* Указатели предельного давления (маркер – «красная черта» на циферблате) на предельных давлениях в соответствии с паспортом редуктора.

Главный метролог И.Е. Яковлев