Особые требования к поставке.

Редуктор кислородный БКО-50

Кислородные манометры, установленные на редукторе должны иметь:

* Индивидуальный заводской номер;
* Индивидуальный паспорт завода-изготовителя;
* Отметку в паспорте о первичной поверке на заводе-изготовителе;
* Межповерочный интервал не менее 2 лет;
* Защитный кожух;
* Указатель предельного давления (1 маркер – «красная черта» на циферблате).

Для манометра высокого давления на значении 17МПа;

Для манометра низкого давления на значении 1,25Мпа.

Главный метролог И.Е. Яковлев