Добрый день, в ответ на Ваш Запрос сообщаем уточненную информации:

По поз. №1 НЛ000013 Пояс предохранительный со страховочной веревкой – необходимо наличие 2х точек крепления и строп длиной 2 м.

По поз. №2 НЛ000014 Страховочная привязь с 2 точками крепления для защиты от падений и для работы в колодцах, камерах:

* 73 шт. по ОЛ №ОЛ - НЛ000014 Страховочная привязь с 2 точками крепления для защиты от падений и для работы в колодцах, камерах;
* 43 шт. с доп. Элементами по ТТ - НЛ000014 Страховочная привязь с 4 точками крепления:
- поясной ремень обязателен;
- обязательны мягкие накладки и застежки, накладки в поясничной зоне;
- 4 (четыре) точки крепления;
- индикатор падения должен быть на карабине.