

**Дополнение: обязательно армирование сеткой Д5 мм, ячейка 50 х 50 мм.**