Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем, что для работы с ЧРП на НС 2 подьеме НФС-2 в настоящее время работает насосный агрегат марки Д-3200-75 мощностью 800кВт (скан паспорта прилагается).