Добрый день, в настоящее время в насосной станции 2-го подъема НФС-2 работает насосный агрегат №6 с ЧРП со следующими техническими характеристиками:

Частотно-регулируемый привод Schneider Electric ATV1200-A1040-6060 A3S рассчитан на работу с двигателем мощностью 869 кВт.

При замене насосного агрегата его технические характеристики должны остаться прежними для работы в режиме частотного регулирования с существующим ЧРП (скан паспорта прилагается).