Добрый день, в ответ на Ваш Запрос сообщаем, что согласно техническим требования присоединение к процессу штуцерное G3/4, фланцевый разделитель должен быть в сборе с ответным фланцем имеющим штуцер присоединения к процессу G3/4.