Добрый день, в ответ на Ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

1. По фланцам ГОСТ 33259 не указаны тип, ряд и исполнение. Материал также не указан:

Тип - Фланец плоский

Условное давление - 16 атм

Марка стали - ст. 20. Также приложены к Закупочной Документации Опросные листы.

1. Что подразумевается под типом «фланцы обжимные»:

Пример можно посмотреть по ссылке - <https://karbon-group.ru/novosti/news-post/flanets-universalnyy-obzhimnoy-osobennosti-primeneniya-i-kharakteristika>

1. Что подразумевается под типом «фланец глухой» по ГОСТ 12820.Имеется ввиду, что это Заглушка или что-то иное?:

Пример можно посмотреть по ссылке –

<https://ironpolimer.ru/flancy-stalnye- gluhie/flanets-stalnoy-gluhoy-dn-150/>