В ответ на Ваш запрос сообщем, при подборе тельфера необходимо учитывать, что тельфер должен соответствовать установке двутавровым балкам № 22-24. это связано с тем что, ПС в процессе эксплуатации может переносится с одного объекта на другой по производственной необходимости.