Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

Поз.1, Манометр ТМ-310Р, не производятся с резьбой G1/2. ТМ-310Р производятся только с такими резьбами.

**Ответ -** Согласована резьба G1/4.