Добрый день, в ответ на ваш Запрос сообщаем следующие характеристики:

Поз.№5 Датчик температуры ДТС-075-50М - длина 120 мм ДТС 075 50 М В3 120;

Поз.№9 Термосопротивление ТСМ - требуется ТСМ -1193 Рабочий диапазон измеряемых температур от - 50 до +120 С, длина монтажной части - 25мм, диаметр -5мм, накидная головка М8х1, длина провода 1600мм;

Поз. №13 Датчик давления ПДТВХ-1-02 - Верхний предел (диапазон) давления: 1,0МПа. Класс точности (погрешность): +- 0,5%.