В ответ на запрос уточняем:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЖЗ000111 | Зажим для тросса нерж.6 мм А4 тип "подкова" | **нержавейка**  |
| ЖЗ000114 | Скоба такелажная 10 мм нержавека А4 | **зажим для троса, нержавейка** |
| РА000036 | Анкер болт клиновой из нерж. ст. А2 М10 L90 | **нержавейка**  |
| РА000058 | Анкер клиновой по бетону М10х155мм Fischer FAZ II 10/70 A4 | **Аналог допускается , но не ниже качеством и только нержавейка** |
| РА000064 | Дюбель распорный с шурупом 6х40 | **дюбель-гвоздь 6х40 не допускается** |
| РА000065 | Дюбель распорный с шурупом 8х50 | **дюбель-гвоздь (ближайший размер 8х60) не допускается** |
| РГ000133 | Гайка М 10 материал А4 (нержавейка) | **нержавейка**  |
| РГ000139 | Комплект присоединительных гаек Д-15 мм для счетчика ХВС | **Все необходимые технические характеристики указаны в опросном листе.** |
| РЕ000012 | Дюбель нейлоновый 8,0\*40 | **размер - 8\*60 согласован** |
| РЕ000031 | Дюбель с саморезом 6х40 | **Дюбель с саморезом** |
| РЕ000037 | Дюбель гвоздь 10\*100 | **В упаковке 100 шт** |
| РЕ000038 | Дюбель гвоздь 8\*80 | **В упаковке 100 шт** |
| РЕ000062 | Дюбель-гвоздь 6 х 40 | **В упаковке 100 шт, не для пистолета, дюбель пластмассовый/нейлоновый** |
| РЕ000064 | Дюбель-гвоздь 8х40 | **согласован размер - 8\*60** |
| РЕ000087 | Дюбель нейлоновый двухкомпонентный DUOPOWER Fischer 10х80 538242 | **Аналог допускается без ухудшения технических характеристи** |
| РЕ000090 | Дюбель нейлоновый двухкомпонентный DUOPOWER Fischer 12х60 538243 | **Аналог допускается без ухудшения технических характеристи** |
| РЗ000057 | Саморез по металлу 4,2\*35 | **сверло** |
| РЗ000060 | Саморез с прессшайбой 4,2\*40 сверлоконечный, цинк | **согласовано размер 4,2\*41** |
| РЗ000070 | Саморез для тонкостенных металлов с широкой плоской шляпкой 4,2\*16 | **Остриё** |
| РЗ000072 | Саморез по металлу 4,2\*25 | **сверло** |
| РЗ000109 | Саморез кровельный 4,8\*19 (цветной) | **Серый или темно-серый цвет,  допустимо оцинкованный** |
| РН000001 | Шпилька М10 L100 | **Длина 1 метр, полная резьба, исполнение гладкая, максимум 10 шт.** |
| РН000011 | Шпилька М18х220мм | **По ГОСТу тип А, исполнение 1. Материал (некритично), тип исполнения (гладкая, резьба неполная)** |
| РН000035 | Шпилька М16х180мм | **По ГОСТу тип А. Материал некритичен, тип исполнения гладкая, резьба неполная** |
| РН000036 | Шпилька М20х240 мм | **По ГОСТу тип А, исполнение 1. Материал (некритично), тип исполнения (гладкая, резьба неполная)** |
| РП000090 | Хомут под кислородный шланг | **Диаметр шланга 9 мм, хомут 9-16 мм** |
| РС000011 | Заклепка вытяжная 4\*12 | **1 упаковка 1000 шт** |