|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | СЯ00017979 |

Наименование МТР: Анемометр Testo 416 0,6...40м/с

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра (характеристики)** | **Размерность** | **Требования заказчика** |
| **1** | **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | |
| 1.1 | Назначение | мм | Измерение скорости движения газа |
| 1.2 | Тип измерителя |  | анемометр |
| 1.3 | Диапазон измерения скорости | м/с | 0,6...40 |
| 1.3.1 | Точность измерения скорости | м/с | ±(0,2 м/с + 1,5 % от изм. знач.) |
| 1.3.2 | Разрешение измерения скорости | м/с | 0,1 |
| 1.4 | Длина зонда | мм | 1890 |
| 1.4.1 | Диаметр зонда | мм | 16 |
| 1.4.2 | Характеристика |  | автоматическое отключение, функция усреднения по времени и количеству замеров |
| 1.5 | Комплектация |  |  |
| 1.5.1 | Анемометр | шт | наличие |
|  | Батарея | шт | батарея 6F22 9В x1 |
| 1.5.2 | Инструкция по эксплуатации | шт | Наличие (на русском языке) |
| 1.5.3 | паспорт завода-изготовителя | шт | наличие |
| 1.5.4 | свидетельство о первичной поверке | шт | наличие |
| 1.5.6 | свидетельство об утверждении типа средства измерений | шт | наличие |
| **2** | **ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА** | | |
| 2.1 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО Ответственного | Исаева Л.В. |
| Должность: | Начальник отд. НФС-2, ИЦКВ |
| Телефон/Факс: | 207-24-23 |
| Электронный адрес: | lisaeva@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Нездойминога О.И. |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |