**Текст запроса:**

Добрый день, просим Вас согласовать возможность поставки оборудования со следующими характеристиками:

- Огнетушитель ОП-5 ГОСТ Р 51057-2001 - Огнетушащая способность 2А,70В/70В;

- Огнетушитель ОУ-25 ГОСТ Р 51017-2009 - Огнетушащая способность 89B;

- Огнетушитель ОУ-55 В,С,Е ГОСТ Р 51017-2009 - Огнетушащая способность 144B;

- Рукав пожарный РПМ-100-1,6 20м латексированный с головкой ГР-100 ГОСТ 7877-75 замена на "Латексированный" РПМ(Д) 100-1,2-М-УХЛ1 с головками ГРВ-100ал (20±1м);

- Рукав пожарный РПМ-51-1,6 20м с головкой ГР-50 ГОСТ Р 51049-2019 на "Селект" РПМ(В)-50-1,6-УХЛ1 с головками ГР-50ал (20±1м);

-Рукав пожарный РПМ-77-1,6 20м латексированный с головкой ГР-80 ГОСТ 7877-76 на "Латексированный" РПМ(Д) 80-1,6-ИМ-УХЛ1 с головками ГР-80ал (20±1м) по ГОСТ Р 51049-2019;

- Ствол пожарный РС-50 ГОСТ 9923-93 на Ствол пожарный РС-50 ал по ГОСТ 53331-2009.

**Текст ответа:**

Добрый день!

- Огнетушитель ОП-5 ГОСТ Р 51057-2001 - Огнетушащая способность 2А,70В/70В; **соответствует**

- Огнетушитель ОУ-25 ГОСТ Р 51017-2009 - Огнетушащая способность 89B; **соответствует**

- Огнетушитель ОУ-55 В,С,Е ГОСТ Р 51017-2009 - Огнетушащая способность 144B; **соответствует**

- Рукав пожарный РПМ-100-1,6 20м латексированный с головкой ГР-100 ГОСТ 7877-75 замена на "Латексированный" РПМ(Д) 100-1,2-М-УХЛ1 с головками ГРВ-100ал (20±1м); **соответствует**

- Рукав пожарный РПМ-51-1,6 20м с головкой ГР-50 ГОСТ Р 51049-2019 на "Селект" РПМ(В)-50-1,6-УХЛ1 с головками ГР-50ал (20±1м); **соответствует**

-Рукав пожарный РПМ-77-1,6 20м латексированный с головкой ГР-80 ГОСТ 7877-76 на "Латексированный" РПМ(Д) 80-1,6-ИМ-УХЛ1 с головками ГР-80ал (20±1м) по ГОСТ Р 51049-2019; **- соответствует**

- Ствол пожарный РС-50 ГОСТ 9923-93 на Ствол пожарный РС-50 по ГОСТ 53331-2009. **соответствует**